Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

5-osé frézovacie centrum

|  |
| --- |
| 5-osé frézovacie centrum |
| Doplniť názov a typ ponúkaného zariadenia |
|  |
| Parametre stroja  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplňte hodnoty ponúkaného zariadenia: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vreteno  | 20 000 | RPM/min. |  |
| HSK-A63 (alebo ekvivalent) |  |
| Naklápací otočný stôl | min. +110/-30 |  |  |
| Rozmer stola | min. Ø 630 | mm |  |
| Chladenie stredom vretena | min. 40 – 70  | bar |  |
| Zásobník nástrojov | min. 60 | ks |  |
| Operačný systém Heidenhain (alebo ekvivalent)  |  |
| Dopravník triesok |  |
| Odsávanie hmly |  |
| Maják |  |
| Ručné kolečko Heidenhein (alebo ekvivalent) |  |
| Kontaktná sonda infračervená HSK-A63 |  |
| Inteligentná teplotná kompenzácia |  |
| Laserová sonda BLUM (alebo ekvivalent) |  |